|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к решению Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской областиот «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_ |

# РАЗДЕЛ 3. Градостроительные регламенты

## 1. Состав и порядок применения градостроительных регламентов

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как и всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Градостроительные регламенты устанавливаются для всех земель в границах поселения, за исключением указанных в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

## 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общие положения

В границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются ограничения использования земельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под поверхностью земель, если иное не предусмотрено законами о недрах, воздушным и водным законодательством, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использование расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установления зон с особыми условиями использования территорий.

Земельные участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования территорий, у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН).

Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из ЕГРН, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных настоящими градостроительными регламентами и законодательством Российской Федерации. При этом более жесткие ограничения являются приоритетными.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон с особыми условиями использования территорий, осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами, определенными настоящими ПЗЗ, с учетом ограничений, установленных законами, иными нормативными правовыми актами применительно к зонам с особым использованием территорий.

Зоны с особыми условиями использования территории Пимено-Чернянского сельского поселения на картах отображены в соответствии с действующим законодательством РФ, с учетом сведений из ЕГРН (при наличии).

| № п/п | Зона с особыми условиями использования территории | Реестровый номер | Наименование объекта | Размер зоны, м | Основание | Информация о внесении сведений в ЕГРН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | 34:13-6.15 | ПС 110/35/10 кВ «Пимено-Черни» | 20 | Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | внесено |
| 34:13-6.321 | ВЛ 220 кВ Волгодонск – ГОК с расширением РП 220 кВ Волгодонск | 25 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | внесено |
| 34:13-6.6 | ВЛ-10 кВ «Починки-Изобильное-Северо-Ставропольское ПХГ» | 10 | внесено |
| 34:13-6.86 | ВЛ 110 кВ «Караичевская I-II» | 20 | Карта (план) № 13-13/23 от 26.08.2013; Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | внесено |
| 34:13-6.24 | ВЛ-35 кВ «Дарганово-Сарпинская» | 15 | внесено |
| 34:13-6.9 | ВЛ 35 кВ «Выпасная» | 15 | внесено |
| 34:13-6.50 | ВЛ-10 кВ № 14 от ПС «Пимено-Черни» | 10 | внесено |
| 34:13-6.43 | ВЛ 10 кВ № 13 от ПС «Пимено-Черни» | 10 | внесено |
| 34:13-6.666 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1537 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.667 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1063 лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.669 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1063 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.782 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1537 лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.897 | КТП-10/0,4 №1063/160 | 10 | внесено |
| 34:13-6.937 | КТП-10/0,4 №1537/63 | 10 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | внесено |
| 34:13-6.519 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1537 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.452 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1061 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.451 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1054 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.458 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1725 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.457 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1723 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.475 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1724 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.628 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1054 лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.665 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1717 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.724 | ВЛ-0,4кВ от КТП №связи лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.743 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1725 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.741 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1723 лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.730 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1061 лин.4, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.738 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1724 лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.733 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1724 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.749 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1894 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | внесено |
| 34:13-6.990 | КТП-10/0,4 №1054/400 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1037 | КТП-10/0,4 №1717/63 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1038 | КТП-10/0,4 №1723/100 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1039 | КТП-10/0,4 №1724/63 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1040 | КТП-10/0,4 №1725/100 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1055 | КТП-10/0,4 №1894А/250 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1089 | КТП №1925 | 10 | внесено |
| 34:13-6.520 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1894 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.521 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1717 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.607 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1723 лин.2, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.450 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1718 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.448 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1658 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.435 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1540 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.433 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1539 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.449 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1701 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Нижние Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.455 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1659 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" | внесено |
| 34:13-6.931 | КТП-10/0,4 №1540/160 | 10 | внесено |
| 34:13-6.929 | КТП-10/0,4 №1539/160 | 10 | внесено |
| 34:13-6.958 | КТП-10/0,4 №1701/160 | 10 | внесено |
| 34:13-6.960 | КТП-10/0,4 №1718/63 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1030 | КТП-10/0,4 №1658/250 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1031 | КТП-10/0,4 №1659/160 | 10 | внесено |
| 34:13-6.327 | Линия электропередачи кабельная БУС-13а ГРС "Гремячая" | 2 | внесено |
| 34:13-6.328 | Линия электропередачи воздушная ГРС "Гремячая" | 2 | внесено |
| 34:13-6.1010 | KTП №1572 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1009 | KTП №1569 | 10 | внесено |
| 34:13-6.1008 | КТП-10/0,4кв. №1568/63 | 10 | внесено |
| 34:13-6.996 | КТП-10/0,4 №1061/400 | 10 | внесено |
| 34:13-6.930 | КТП-10/0,4кв. №1546/100 | 10 | внесено |
| 34:13-6.894 | КТП-10/0,4кв. №1056/100 | 10 | внесено |
| 34:13-6.826 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1546, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Небыков | 2 | внесено |
| 34:13-6.612 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1061 лин.3, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.478 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1056 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Небыков | 2 | внесено |
| 34:13-6.463 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1568 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Небыков | 2 | внесено |
| 34:13-6.454 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1569 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.453 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1572 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.452 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1061 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х. Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.560 | ВЛ-0,4кВ от КТП №1725 лин.1, расположенная Волгоградская область, Котельниковский р-н, х.Пимено-Черни | 2 | внесено |
| 34:13-6.75 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС "Чилеково", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район | 10 | внесено |
|  | Охранная зона трубопровода | 34:13-6.205 | Магистральный газопровод «Починки-Изобильное ССПХГ» | 25 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов» | внесено |
| 34:13-6.85 | Магистральный нефтепровод «Куйбышев-Тихорецк» | 25 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. № 9) | внесено |
| 34:13-6.145 | Магистральный нефтепровод "Проект "Юг". 2 этап. Строительство МНПП "Волгоград-Тихорецк" на территории Котельниковского муниципального района | 25 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 22 апреля 1992 г. №9 | внесено |
|  | АГРС Гремячая | 100 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878 | отсутствует |
| 34:13-6.842 | Газопровод-отвод к АГРС Гремячая | 100 | Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 №1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов» | внесено |
|  | 34:13-6.1159 | Газопровод межпоселковый от ГРС "Гремячая" до Гремяченского ГОК Котельниковского района Волгоградской области | 2 |   | внесено |
|  |  | 34:13-6.1165 | Газопровод технологический высокого давления (3 МПа) от ГРС "Гремячая" до Горно-обогатительного комбината на Гремячинском месторождении калийных солей для газоснабжения ГТУ ГОК Котельниковского района Волгоградской области | 2 | - | внесено |
|  | [Зона](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302963/#dst88) минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) | 34:13-6.391 | Магистральный газопровод «Починки-Изобильное ССПХГ» | 350 | СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\* (с Изменением № 1); Постановления администраций Чилековского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 07.04.2016г. № 15; Постановление администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 07.04.2016г. №25, Постановление администрации Котельниковского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 07.04.2016 №38 "Об установлении зон минимальных расстояний газопроводов и автоматических газораспределительных станций (АГРС)" | внесено |
|  | АГРС Гремячая | 150 | СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\* (с Изменением № 1) | отсутствует |
| 34:13-6.117734:13-6.1178 | Газопровод-отвод к АГРС Гремячая | 100 | СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\* (с Изменением № 1) | внесено |
|  | Охранные зоны линий и сооружений связи |  | ВОЛС  | 2 | Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» № 578 от 1995-06-09 | внесено |
| 34:13-6.209 | Волоконно-оптической связи Самара-Тихорецк-Новороссийск 2-й пусковой комплекс на территории Котельниковского, Наголенского, Пимено-Чернянского сельских поселений | 2 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | внесено |
| 34:13-6.51 | Строительство зоновой ВОЛС на участке "13-ЮГ-34-Котельниково ГОК | 2 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | внесено |
| 34:13-6.676 | ВОЛС "Проект "ЮГ". 2 этап. Строительство МНПП "Волгоград-Тихорецк". Сети связи. 1 этап" | 2 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | внесено |
| 34:13-6.840 | Кабельная линия связи ГРС "Гремячая" | 1 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | внесено |
| 34:13-6.841 | Блок устройств связи БУС-13а ГРС "Гремячая" | 5 | Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" | внесено |
| 34:00-6.546 | ПТК - технологическая связь (ВОЛС)-1 очередь в составе стройки газопровод "Починки-Изобильное-Северо-Ставропольское ПХГ" (инв. №052049), НРП (БУС-13) инв. №052049, НРП (БУС-13А) инв. №052049, НРП (НПП-4) инв. №052049Свернуть | 2 | - | внесено |
| 34:00-6.550 | Производственно-технологический комплекс телемеханизации линейной части газопровода Котельниковского ЛПУМГ в составе стройки "Газопровод Починки-Изобильное-Северо-Ставропольское ПХГ" инв. №053455 | 2 |  | внесено |
| 34:13-6.206 | КЛС "Кузьмичи - Тихорецк" ОАО "Связьтранснефть" | 2 | Постановление правительства РФ "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" от 09.06.1995г. №578 | внесено |
|  | Водоохранные зоны  |  | р. Аксай Курмоярский | 200 | Водный кодекс РФ | внесено |
|  | Ручьи протяженностью менее 10 км, пруды | 50 | внесено |
|  | Прибрежные защитные полосы |  | р. Аксай Курмоярский | 50 | Водный кодекс РФ | внесено |
|  | ручьи протяженностью менее 10 км, пруды | 50 | внесено |
|  | Защитная зона объекта культурного наследия | 34:13-6.879;34:13-6.880. | Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни; | согласно проекта | Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 410 от 21.06.2021 г. «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы»;  | внесеновнесено |
| 34:13-6.1138 | «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», Волгоградская область, Котельниковский район х. Нижние Черни | согласно проекта | Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области № 631 от 17.11.2021 г. «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х.Нижние-Черни, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон.» |
|  |  | 34:13-6.1585 | Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский районж.д. ст. Гремячая | согласно проекта | Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 24.04.2024 г. № 37-н «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Даниловского, Калачевского, Котельниковского и Новоаннинского районов Волгоградcкой области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон и о внесении изменений в некоторые приказы комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области» | внесено |
|  | Придорожные полосы автомобильных дорог | 34:13-6.1156 | 18 ОП РЗ 18К-1-13 Подъезд от автомобильной дороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» к х. Нижние Черни | 50 | Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | внесено |
|  | Приаэродромная территория |  | Аэродром 1 класса «Котельниково» | от 30000 до 60000 | Воздушный кодекс Российской Федерации | отсутствует |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения, санитарно-защитные полосы |  | Скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» | 1 пояс – 30 м2 пояс – 50 м3 пояс – 2600 м | Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 25.05.2011 г. № 287/01 «Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины» | внесено |
| 34:13-6.336 | 2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 10182 |  | В соответствии с приложением №2 к приказу Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Волгоградской области от 25.05.2011 № 287/01 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины № 10182 для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области" | внесено |
| 34:13-6.338 | 3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 10182 |  | В соответствии с приложением №2 к приказу Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Волгоградской области от 25.05.2011 № 287/01 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины № 10182 для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области" | внесено |
| 34:13-6.334 | 2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8695 |  | В соответствии с с приложением №2 к приказу Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Волгоградской области от 25.05.2011 № 288/01 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины № 8695 для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области" | внесено |
| 34:13-6.337 | 3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 8695 |  | В соответствии с приложением №2 к приказу Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Волгоградской области от 25.05.2011 № 288/01 "Об утверждении проекта зон санитарной охраны водозаборной скважины № 8695 для хозяйственно-питьевого водоснабжения рабочего поселка ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий", расположенной в х. Пимено-Черни Котельниковского района Волгоградской области" | внесено |
| 34:13-6.3 | Границы зоны второго пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Котельниково Волгоградской области (I-II очередь) |  | Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области №1068 от 05.08.2016г. «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Котельниково Волгоградской области (I-II очереди)» | внесено |
| 34:13-6.217 | Границы зоны второго пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Гремячинского ГОКа ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" в Котельниковском районе Волгоградской области |  | Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29.06.2015 № 553 "Об утверждении "Проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Гремячинского ГОКа ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" в Котельниковском районе Волгоградской области" | внесено |
| 34:13-6.5 | Граница зоны третьего пояса зоны санитарной охраны (I очередь) водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Котельниково Волгоградской области (I-II очередь) |  | Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области №1068 от 05.08.2016г. «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Котельниково Волгоградской области (I-II очереди)» | внесено |
| 34:13-6.215 | Граница зоны третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Гремячинского ГОКа ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" в Котельниковском районе Волгоградской области |  | Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 29.06.2015 № 553 "Об утверждении "Проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Гремячинского ГОКа ООО "ЕвроХим-ВолгаКалий" в Котельниковском районе Волгоградской области" | внесено |
| 34:13-6.33 | Граница зоны третьего пояса зоны санитарной охраны (II очередь) водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Котельниково Волгоградской области (I-II очередь) |  | Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области №1068 от 05.08.2016г. «Об утверждении «Проекта организации зоны санитарной охраны водозабора подземных вод для хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения г. Котельниково Волгоградской области (I-II очереди)» | внесено |
|  | Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов | 34:13-6.411 | Санитарно-защитная зона для ООО «ЕвроХим-ВолгаКалинй» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 25.04.2014)В соответствии с решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 18.09.2020г. №09-16-28275-20 «Об установлении санитарно-защитной зоны»  | внесено |
| 34:13-6.1152 | Санитарно-защитная зона для действующего объекта II класса опасности – «Полигона ТБО (твердых бытовых отходов) и промышленных отходов IV и V классов опасности», расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, ж/д ст. Гремячая (кадастровый участок 34:13:070006:409) | 500 | В соответствии с решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 21.03.2022г. №09-19-09-22 «Об установлении санитарно-защитной зоны»  | внесено |
| 34:13-6.1146 | Действующий объект III класса опасности – Пруд накопитель–испаритель (поля фильтрации) ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», расположенного по адресу:обл. Волгоградская, р-н Котельниковский на территории Пимено-Чернянского с/п (кадастровый земельный участок 34:13:070008:1412) | 300 | В соответствии с решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области от 21.03.2022г. №09-19-09-22 «Об установлении санитарно-защитной зоны»  | внесено |
|  | Охранная зона геодезического пункта | 34:13-6.12734:13-6.195 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Пимено-Черни | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.128 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Крутой | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.178 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Осинов | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.125 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Смелый | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.119 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Прибалочный | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.146 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Караичев | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.169 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Отножина | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.198 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Чикова | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 34:13-6.109 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Небыков | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
|  |  | 34:13-6.136 | Охранная зона пункта государственной геодезической сети, пункт ГГС Зеленский | 2 | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2016г. №1037 "Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети" | внесено |
| 13.  | Зона резервирования земель. | 34:13-6.77 | Строительство сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Котельниково из Гремячинского месторождения пресных вод в Котельниковском районе | 10 | Постановление Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 10.12.2012 №1438 "О резервировании территорий для муниципальных нужд Котельниковского муниципального района Волгоградской области" | внесено |
| 14 | Охотничьи угодья | 34:00-11.7 | Охотничье угодье "Красноярское" | часть территории | Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | внесено |
| 15 | Зона публичного сервитута | - | инженерные коммуникации | согласно проекта | Земельный Кодекс РФ | внесено |

2.1. Описание ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1.1. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

|  |  |
| --- | --- |
| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами,проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/- 400 | 30 |
| 750, +/- 750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

д) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а)» применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

размещать свалки;

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо вышеуказанных действий, запрещается:

складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

устанавливать рекламные конструкции.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи), за исключением случая, если такой проезд осуществляется при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, предусмотренного [статьей 31](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=494619&dst=485&field=134&date=09.02.2025&demo=2) Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

посадка и вырубка деревьев и кустарников.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и в течение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.

Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства могут проводиться без предварительного уведомления собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. При проведении указанных работ сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала работ.

В случае если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных угодьях, проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осуществляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или возможно обеспечение сохранности этих культур.

Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут производиться только после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании автомобильными дорогами, а в пределах поселений - также с органами местного самоуправления.

Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

Необходимая ширина просек, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160.

Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:

содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;

поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевого хозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;

вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которых превышает 4 метра.

Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 9 Правил, осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков.

Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях, предусмотренных пунктами 7 и 9 Правил, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной власти отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Охранная зона нефтепроводов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации №963 от 25.10.2023г. ограничения устанавливаются согласно п.7.15 «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\*», утвержденного Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25.12.2012 № 108/ГС, с изменениями и дополнениями (далее – «СП»). Минимальные расстояния от нефтепроводов и нефтепродуктопроводов II класса до зданий, строений и сооружений, не относящихся к объектам магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, определены указанным СП, в соответствии с требованиями которого не допускается размещение и строительство на расстоянии 150 м от оси нефтепровода в каждую сторону следующих объектов: Городов и других населенных пунктов; коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; тепличных комбинатов и хозяйств; птицефабрик; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т. д.); жилых зданий 3 этажные и выше; железнодорожных станций; аэропортов; морских и речных портов и пристаней; гидроэлектростанций; гидротехнических сооружений морского и речного транспорта; очистных сооружений и насосных станций водопроводных, не относящихся к магистральному трубопроводу; мостов железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций; мачт (башен), телевизионных башен и сооружений линий связи операторов связи - владельцев коммуникаций.

В соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85\*. Магистральные трубопроводы» и СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ» в зонах минимальных расстояний до трубопроводов не допускается размещение:

− населенных пунктов;

− коллективных садов с дачными домиками;

− отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

− птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств;

− карьеров разработки полезных ископаемых;

− гаражей и открытых стоянок для автомобилей;

− отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.);

− железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов;

− очистных сооружений и насосных станций водопроводных;

− складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр.

2.1.3. Охранная зона газораспределительных сетей

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа. Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей определены Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=466788&date=09.02.2025&demo=2) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Нормативные расстояния устанавливаются с учетом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и других факторов, но не менее строительных норм и правил, утвержденных специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области градостроительства и строительства.

Опознавательные знаки устанавливаются или наносятся строительными организациями на постоянные ориентиры в период сооружения газораспределительных сетей. В дальнейшем установка, ремонт или восстановление опознавательных знаков газопроводов производятся эксплуатационной организацией газораспределительной сети. Установка знаков оформляется совместным актом с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, по которым проходит трасса.

В местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах на расстоянии 100 м от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки. Навигационные знаки устанавливаются эксплуатационной организацией газораспределительной сети по согласованию с бассейновыми управлениями водных путей и судоходства (управлениями каналов) и вносятся последними в лоцманские карты.

Исполнительная съемка газораспределительных сетей и границ их охранных зон выполняется в единой государственной или местной системах координат и оформляется в установленном порядке. Организации - собственники газораспределительных сетей или эксплуатационные организации обязаны включать сведений о границах охранных зон газораспределительных сетей, направляемых указанными организациями в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с заявлением об утверждении границ охранной зоны газораспределительных сетей.

Расстояния зон с особыми условиями использования территорий газопроводов высокого давления:

охранная зона - 25 метров в обе стороны от оси газопровода высокого давления;

охранная зона газораспределительной станции (ГРС, АГРС) - 100 метров;

зона минимальных расстояний газопровода высокого давления – от 100 до 300 метров в обе стороны от оси газопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

разводить огонь и размещать источники огня;

рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под указанные ограничения и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не указанная выше, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Владельцы земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией – собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.

2.1.4. Охранная зона объектов линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации

Охранная зона линий и сооружений связи установлена в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации вводятся для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации.

На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи или линии радиофикации (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, заказчиком (застройщиком) должно быть получено письменное согласие от предприятия, в ведении которого находится эта линия связи или линия радиофикации.

Работы в охранной зоне линии связи или линии радиофикации должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

2.1.5. Водоохранная зона

На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В границах водоохранных зон запрещаются:

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия**;**

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со [статьей 19.1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370381/906b3e51e3ca62c51d9ff5a89c2e5bfdcb1e581f/#dst35) Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящего абзаца под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=477662&dst=100006&field=134&date=09.02.2025&demo=2) которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со [статьей 19.1](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=471078&dst=35&field=134&date=09.02.2025&demo=2) Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»);

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.1.7. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог согласно ФЗ №257 от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются полосы отвода. Нормы отвода устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются:

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы согласно статье 26 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливаются придорожные полосы (территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги).

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

Согласно Статье 25 Федерального закона 257-ФЗ «Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов.

Нормы отвода устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

2.1.8. Защитные зоны объектов культурного наследия

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области от 21.06.2021 г. № 409 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» определены границы и режим использования территорий объекта культурного наследия регионального значения: «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни.

В границах территории объекта культурного наследия объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

работ по сносу или демонтажу дисгармоничных объектов капитального строительства, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;

распространения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объекте культурного наследия и его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и воспитательно-патриотических мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

## Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", определены границы и режим использования территорий объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни.

В границах территории объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением:

работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

работ по сносу или демонтажу дисгармоничных объектов капитального строительства, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

мероприятий по музеефикации объекта культурного наследия, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

устройства прозрачных ограждений, которое осуществляется при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

научно-исследовательских и изыскательских работ, в том числе по изучению культурного слоя;

распространения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проводимых на объекте культурного наследия и его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и воспитательно-патриотических мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства).

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 24.04.2024 г. № 37-н «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Даниловского, Калачевского, Котельниковского и Новоаннинского районов Волгоградcкой области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон и о внесении изменений в некоторые приказы комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области»определены границы и режим использования территорий объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, жд. ст-я Гремячая.

В границах территории объектов культурного наследия регионального значения разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

проведение работ по благоустройству территории объекта культурного наследия, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

проведение работ по ремонту, реконструкции инженерных коммуникаций (в том числе подземных) с последующей рекультивацией нарушенных участков, которые осуществляются при условии соблюдения мер по обеспечению сохранности объекта культурного наследия;

установка информационных знаков и указателей.

В границах территории объектов культурного наследия регионального значения запрещается:

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ;

распространение наружной рекламы, за исключением распространения наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объекте культурного наследия и его территории театрально-зрелищных, культурно-просветительных и воспитательно-патриотических мероприятий или исключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия, при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов рекламной площади (пространства);

прокладка инженерных коммуникаций наземным способом, в том числе линий электропередач, за исключением временных, необходимых для проведения ремонтно-реставрационных работ;

динамическое воздействие на грунты в зоне их взаимодействия с объектом культурного наследия от производства работ различного типа, создающее разрушающие вибрационные нагрузки.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 21.06.2021 N 410 "Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" определены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни.

Зона охраны объектов культурного наследия состоит из охранной зоны.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни, разрешается:

хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, прокладка новых инженерных сетей подземным способом;

благоустройство территории, включающее:

1) формирование планировочной структуры площади в соответствии с единым архитектурным решением, учитывающим центральное местоположение объекта культурного наследия;

2) разбивку газонов и цветников, сохранение ценных пород деревьев и кустарников, посадку новых при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия;

3) капитальный ремонт и реконструкцию существующих дорог и проездов, применение в покрытии пешеходной части тротуаров и площадей тротуарной плитки нейтральной цветовой гаммы (все оттенки серого и коричневого цветов);

4) установку отдельно стоящего оборудования уличного освещения, отвечающего характеристикам архитектурной среды, организацию ночной подсветки объекта культурного наследия;

5) установку уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей характеристикам архитектурной среды;

6) размещение временных элементов событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;

7) установку информационных конструкций высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 1,5 кв. м, содержащих сведения об объекте культурного наследия и связанных с ним исторических событий;

8) установку средств ориентирующей информации высотой не более 3,0 м;

9) организацию парковок на специально отведенных площадках и не ближе 20 м от границы территории объекта культурного наследия;

10) капитальный ремонт существующих прозрачных ограждений, при необходимости установку новых прозрачных ограждений высотой не более 2,0 м.

Проведение работ, разрешенных данным режимом использования земель, осуществляется при условии разработки разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, получивших положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласованных органом исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченным в области государственной охраны объектов культурного наследия.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Пимено-Черни, запрещается:

строительство объектов капитального строительства;

размещение некапитальных зданий и сооружений;

применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и существующую застройку;

строительство инженерных коммуникаций наземным и надземным способом, включая размещение высоковольтных линий электропередач и вышек сотовой связи;

установка глухих (непрозрачных) ограждений;

установка всех видов рекламных конструкций;

вырубка ценных пород деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок;

свалка бытового мусора, а также размещение площадок для хранения и вывоза бытовых отходов.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 17.11.2021 N 631 "Об установлении зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон" определены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни.

Зона охраны объектов культурного наследия состоит из охранной зоны.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни, разрешается:

хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, прокладка новых инженерных сетей подземным способом;

благоустройство территории, включающее:

1) формирование планировочной структуры площади в соответствии с единым архитектурным решением, учитывающим центральное местоположение объекта культурного наследия;

2) разбивку газонов и цветников, сохранение ценных пород деревьев и кустарников, посадку новых при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия;

3) капитальный ремонт и реконструкцию существующих дорог и проездов, применение в покрытии пешеходной части тротуаров и площадей тротуарной плитки нейтральной цветовой гаммы (все оттенки серого и коричневого цветов);

4) установку отдельно стоящего оборудования уличного освещения, отвечающего характеристикам архитектурной среды, организацию ночной подсветки объекта культурного наследия;

5) установку уличной мебели (скамьи, урны), отвечающей характеристикам архитектурной среды;

6) размещение временных элементов событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление;

7) установку информационных конструкций высотой не более 2,0 м и площадью информационного поля не более 1,5 кв. м, содержащих сведения об объекте культурного наследия и связанных с ним исторических событиях;

8) установку средств ориентирующей информации высотой не более 3,0 м;

9) организацию парковок на специально отведенных площадках не ближе 20 м от границы территории объекта культурного наследия.

Проведение работ, разрешенных данным режимом использования земель, осуществляется при условии разработки разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия в составе проектной документации.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Нижние Черни, запрещается:

строительство объектов капитального строительства;

размещение некапитальных зданий и сооружений;

применение строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия и существующую застройку;

строительство инженерных коммуникаций наземным и надземным способом, включая размещение высоковольтных линий электропередач и вышек сотовой связи;

установка глухих (непрозрачных) ограждений;

установка всех видов рекламных конструкций;

вырубка ценных пород деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок;

свалка бытового мусора, а также размещение площадок для хранения и вывоза бытовых отходов.

Приказом комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 24.04.2024 N 37-н "Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Даниловского, Калачевского, Котельниковского и Новоаннинского районов Волгоградской области, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон и о внесении изменений в некоторые приказы комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области" определены зоны охраны и требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения: "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, жд. ст. Гремячая.

Зона охраны объекта культурного наследия "Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Котельниковский район, ж.д. ст. Гремячая, состоит из охранной зоны.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия запрещается:

строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объектов культурного наследия;

реконструкция объектов капитального строительства, связанная с увеличением объемно-пространственных параметров их частей (за исключением объектов существующей инженерной инфраструктуры);

применение строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия, окружающую застройку и приводящих к загрязнению природной среды;

размещение огнеопасных и взрывоопасных материалов, замусоривание территории, организация свалок и необорудованных мест для сбора мусора;

строительство новых инженерных коммуникаций наземным и надземным способом;

вырубка деревьев и кустарников, за исключением санитарных рубок;

установка всех видов отдельно стоящих рекламных конструкций, размещение рекламы на фасадах.

В границах охранной зоны объекта культурного разрешается:

хозяйственная деятельность, направленная на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия;

капитальный ремонт и реконструкция существующих инженерных коммуникаций, строительство новых инженерных коммуникаций подземным способом;

возведение некапитальных (временных) объектов благоустройства и обслуживание инженерной инфраструктуры для проведения работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия, высотой не более 4 м с использованием в отделке их фасадов нейтральных цветовых решений (рекомендованные цвета: бежевый, светло-коричневый, серый);

строительство, ремонт, реконструкция дорог, местных проездов, благоустроенных подходов к объекту культурного наследия с учетом сохранения зеленых насаждений;

работы по благоустройству территории, которые включают:

проведение работ по озеленению: сохранение существующих деревьев и кустарников, за исключением санации (вырубка аварийных деревьев, обрезка крон); посадка новых деревьев с компактной и (или) формируемой кроной;

разбивку газонов и цветников;

организацию автоматического полива зеленых насаждений;

установку отдельно стоящего оборудования уличного освещения, организацию ночной подсветки объекта культурного наследия;

установку малых архитектурных форм (урн, скамеек и прочее);

установку систем видеонаблюдения;

установку средств ориентирующей (навигационной) информации высотой не более 3,0 м;

организацию парковок на специально оборудованных площадках;

размещение временных элементов событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление.

Проведение на земельных участках, смежных с границей территории объекта культурного наследия, всех видов работ осуществляется при наличии в составе проектной документации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

2.1.9. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория устанавливается актом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с настоящим [Кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402641), земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приаэродромная территория устанавливается с выделением с первой по седьмую подзон в соответствии с [пунктом 5](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594&dst=562&field=134&date=09.02.2025&demo=2) статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации или в случае, предусмотренном [пунктом 5.2](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594&dst=564&field=134&date=09.02.2025&demo=2). статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, с выделением с первой по шестую подзон с последующим установлением седьмой подзоны в соответствии с [пунктом 5.3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594&dst=565&field=134&date=09.02.2025&demo=2). статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594&dst=416) Российской Федерации, получение предусмотренного [частью 3](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416265&dst=2) статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» согласования, а также предусмотренного [частями 9](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416265&dst=8) и [10](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416265&dst=9) статьи 4 Федерального закона от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» санитарно-эпидемиологического заключения не требуется при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд. После установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном Воздушным [кодексом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468594&dst=416) Российской Федерации, использование земельных участков, указанных в настоящей части, и созданных на них объектов недвижимости, строительство новых объектов недвижимости осуществляются в соответствии с ограничениями, установленными в границах таких территорий, с учетом особенностей, предусмотренных федеральными законами.

2.1.10. Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного водоснабжения, санитарно защитные полосы

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\* (с Изменениями N 1-5) устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса зоны санитарной охраны подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса зоны санитарной охраны допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| № п/п | Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I пояс ЗСО | -все виды строительства;-проживание людей;-посадка высокоствольных деревьев | - ограждение;- планировка территории;- озеленение;- отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС;- рубки ухода и санитарные рубки |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В пределах санитарно-защитной полосы, соответственно ее назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Санитарно-защитные полосы водоводов организуются на всех водоводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

# 2.1.11. Санитарно-защитная зона

В целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, электромагнитные поля и др.), создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны.

На территории санитарно-защитной зоны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», устанавливается специальный режим использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Содержание указанного режима использования земельных участков и объектов капитального строительства определено санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. N 74.

В соответствии с указанным режимом использования земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования..

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

2.1.12.Охранная зона пунктов государственной геодезического пункта

Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети (далее соответственно - пункты, охранные зоны пунктов) определен Положением об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети, утвержденным постановление Правительства РФ от 21.08.2019 г. № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети».

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов.

Также на земельных участках в границах охранных зон пунктов запрещается проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам.

В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются.

Указанные в настоящем пункте ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения.

Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются.

2.1.13. Зона резервирования земель

Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях, предусмотренных [статьей 49](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481376&dst=100449) Земельного Кодекса РФ, а земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономической зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегающей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, ограничиваются в обороте.

## 2.1.14. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий

Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими федеральными законами.

На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставленных в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

2.1.15. Зона публичного сервитута

Правила установления публичного сервитута регулируются [статьей 23](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481376&dst=1965) и [главой V.7](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=481376&dst=2013) Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ).

Публичный сервитут устанавливается решением уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.38 Земельного Кодекса РФ, на основании [ходатайства](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=468305&dst=100010) об установлении публичного сервитута.

Публичный сервитут может быть установлен в отношении одного или нескольких земельных участков и (или) земель.

Обременение земельного участка сервитутом, публичным сервитутом не лишает правообладателя такого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения таким земельным участком.

## Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

### 3.1. Общие положения

Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;

2) условно разрешенные виды использования;

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимыетолько в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования, отсутствующие в градостроительном регламенте, являются запрещенными и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований, без внесения дополнений и изменений в ПЗЗ.

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, установленном положениями ГрК РФ, муниципальными правовыми актами.

Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

В числе общих требований к размещению вспомогательных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства градостроительными регламентами установлены следующие:

1) при соблюдении требований технических регламентов, действующих нормативов градостроительного проектирования, иных требований в соответствии с действующим законодательством допускаются в качестве вспомогательных видов разрешенного использования виды (предусмотренные кодами 3.1 и 12.0), технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или необходимые для их обслуживания, функционирования, благоустройства, инженерного обеспечения, безопасности.

2) суммарная общая площадь зданий (помещений), занимаемых объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на территории одного земельного участка, не должна превышать 30% общей площади зданий (помещений), расположенных на территории соответствующего земельного участка.

Инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, обеспечивающие реализацию разрешенного использования недвижимости в пределах отдельных земельных участков (электро-, водо-, газообеспечение, водоотведение, телефонизация и т.д.) являются всегда разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и правилам, технологическим стандартам безопасности.

Виды разрешённого использования земельных участков, содержащиеся в градостроительных регламентах настоящих ПЗЗ, установлены в соответствии с классификатором видов разрешённого использования земельных участков, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах зон с особыми условиями использования территорий, градостроительные регламенты, установленные применительно к соответствующим территориальным зонам, применяются с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

### 3.2. Общие требования в части предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;

5) вновь возводимые надстройка или пристройка к объекту капитального строительства должны размещаться в соответствии с нормативными отступами от границ з/у.

Установлены следующие общие требования к размерам земельных участков:

1) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для индивидуального жилищного строительства, составляют:

- минимальный – 400 кв. м;

- максимальный – 1500 кв. м;

2) предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства, составляют:

- минимальный – 400 кв. м;

- максимальный – 2500 кв. м (для приусадебного земельного участка).

Предельное количество этажей определяется количеством надземных этажей здания.

Предельная высота здания определяется вертикальным линейным размером от отметки уровня земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз; конек или фронтон скатной крыши, купол; шпиль; башня.

Предельная высота строений и сооружений определяется в метрах по вертикали относительно поверхности земли до наивысшей отметки здания и сооружения.

## 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, где предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

В границах поселения отсутствуют территориальные зоны, применительно к которым предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

## 5. Территориальные зоны

### 5.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

При осуществлении в жилой зоне строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Ж-1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования жилых районов и кварталов из участков, используемых и предназначенных для размещения жилых домов, и ведения личного подсобного хозяйства.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование видаразрешенногоиспользованияземельного участка | Код(числовоеобозначение) вида разрешенногоиспользованияземельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 |
| Блокированная жилая застройка | 2.3 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Связь | 6.8 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № | Предельные (минимальные и (или)максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | 400 |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | 2500 |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 10 |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений | ед. | 3 |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | 60 |

### 5.2. Общественно-деловая зона

ОД-1. Общественно-деловая зона

Общественно деловая зона предусматривает размещение объектов делового, общественного, коммерческого и социального назначения, выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий с преимущественным спектром обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, связанных с удовлетворением периодических потребностей населения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Оказание услуг связи | 3.2.3 |
| Бытовое обслуживание | 3.3 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| Государственное управление | 3.8.1 |
| Деловое управление | 4.1 |
| Магазины | 4.4 |
| Банковская и страховая деятельность | 4.5 |
| Общественное питание | 4.6 |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Связь | 6.8 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| № п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | 400 |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 10 |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | ед. | 3 |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | 80 |

### 5.3. Производственная зона

Производственная зона предназначена для размещения объектов промышленных, коммунальных и складских (зданий, строений, сооружений) с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

П-1. Зона производственных объектов Гремячинского горно-обогатительного комбината

Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования агропромышленных площадок, включающих производственные предприятия, а также объекты коммунально-складского назначения.

Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости осуществляется только при соблюдении санитарных и экологических нормативов и требований.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида-разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Производственная деятельность | 6.0 |
| Недропользование | 6.1 |
| Тяжелая промышленность | 6.2 |
| Нефтехимическая промышленность | 6.5 |
| Склад | 6.9 |
| Складские площадки | 6.9.1 |
| Железнодорожный транспорт  | 7.1 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Связь | 6.8 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п\п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 0  |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | 80 |

### 5.4. Зоны сельскохозяйственного использования

В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливается, а правовой режим данных земельных участков определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

СХ-1. Зона сельскохозяйственного использования

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий создания объектов сельскохозяйственного назначения, предотвращения занятия земель сельскохозяйственного назначения другими видами деятельности до изменения вида их использования.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Растениеводство | 1.1 |
| Скотоводство | 1.8 |
| Пчеловодство | 1.12 |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1.16 |
| Питомники | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Склад | 6.9 |
| Складские площадки | 6.9.1 |
| Трубопроводный транспорт | 7.5 |
| Размещение автомобильных дорог | 7.2.1 |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Связь | 6.8 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Вспомогательные виды разрешенного использования |
| Не устанавливаются |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | га | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | га | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | 10 |

СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного использования

Зона выделена для обеспечения организационно-правовых условий создания и размещения объектов сельскохозяйственного назначения внутри населенных пунктов.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Овощеводство | 1.3 |
| Животноводство | 1.7 |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 |
| Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2.2 |
| Питомники | 1.17 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Ветеринарное обслуживание | 3.10 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | 50 |

### 5.5. Зоны рекреационного назначения

Р-1. Зона объектов рекреационного значения

Зона выделена для обеспечения правовых условий использовании озелененных территорий с возможностью строительства объектов отдыха, спорта и досуга, сохранения прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| Площадки для занятий спортом\* | 5.1.3 |
| Охота и рыбалка | 5.3 |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Общественное питание | 4.6 |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | 10 |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 1 |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 44 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  | % | не подлежит установлению |

Р-2. Зона санитарно-защитного озеленения

Зона санитарно-защитного озеленения выделена для обеспечения мероприятий по озеленению и благоустройству санитарно-защитных зон кладбищ.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования не установлены |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | не подлежит установлению |

### 5.6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры

Зона выделена для формирования комплексов объектов инженерной инфраструктуры поселения и для обеспечения правовых условий их эксплуатации.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Коммунальное обслуживание | 3.1 |
| Связь | 6.8 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Магазины | 4.4 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений | ед. | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | не подлежит установлению |

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры

Зона выделена для формирования комплексов объектов транспортной инфраструктуры поселения и для обеспечения правовых условий их эксплуатации.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Хранение автотранспорта | 2.7.1 |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| Служебные гаражи | 4.9 |
| Объекты дорожного сервиса | 4.9.1 |
| Железнодорожный транспорт | 7.1 |
| Автомобильный транспорт | 7.2 |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Условно разрешенные виды разрешенного использования отсутствуют |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | не подлежит установлению |

### 5.7. Зона специального назначения

Зоны специального назначения выделены для обеспечения правовых условий деятельности объектов, размещение которых недопустимо на территории других зон, в соответствии с типами объектов, указанными в наименованиях зон.

СН-1. Зона специального назначения

Зона СН-1 выделена для обеспечения правовых условий использования земельных участков и объектов, предназначенных для организации и эксплуатации кладбищ.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основные виды разрешенного использования |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| Ритуальная деятельность | 12.1 |
| Специальная деятельность | 12.2 |
| Условно разрешенные виды использования |
| Осуществление религиозных обрядов | 3.7.1 |

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| №п/п | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
| а) | минимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| б) | максимальная площадь земельного участка | м2 | не подлежит установлению |
| в) | минимальная ширина вдоль фронта улицы | м | не подлежит установлению |
| 2 | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | м | 3 |
| 3 | Предельная высота зданий, строений, сооружений | м | не подлежит установлению |
| 4 | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка | % | не подлежит установлению |